**Форма 1.6**

**(рекомендуемая)**

**Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта**

|  |
| --- |
| **ООО «Череповецкая электросетевая компания»** |
| (наименование организации) |
| **162600 , г. Череповец, ул. Окружная , д.6** |
| (адрес организации) |

|  |
| --- |
| **Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата) |  |
| Наименование сайта/URL |  |
| Дата опубликования |  |
| Отчетный период | 2016 г. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| дата | время | дата | время |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | январь | 02 | 8 час 30 мин | 02 | 9час 30 мин | Повреждение КЛ 10 кВ РП-1 яч.4 - ТП-20А яч.2 | Ремонт кабеля. В/В испытания. |
| 2 | январь | 20 | 15 час 00 мин | 20 | 16час 25 мин | Повреждение КЛ 10 кВ РП-8 яч.21 - ТП-32 яч.4 | Ремонт кабеля. В/В испытания. |
| 3 | апрель | 21 | 19 час 19 мин | 21 | 21 час 30 мин |  Повреждение КЛ 10 кВ РП-1 яч18-ТП-26 яч3 | Ремонт кабеля. В/В испытания. |
| 4 | июнь | 04 | 10 час 40 мин | 04 | 11 час 45 мин | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-20а-Тр-р 2 | Ремонт кабеля. В/В испытания. |
| 5 | июнь | 18 | 9 час 25 мин | 18 | 10 час 25 мин | Повреждение КЛ 10 кВ ПС Новые Углы яч 18 -РП-9 яч 4 | Ремонт кабеля. В/В испытания. |
| 6 | июнь | 20 | 4 час 15 мин | 20 | 5 час 30 мин | Пробой концевой воронки яч 11 РП-5 | Ремонт воронки.В/В испытания. |
| 7 | ноябрь | 09 | 12 час 45 мин | 09 | 13 час 25 мин | Повреждение КЛ 10 кВ РП-2 яч 10-РП-1 яч 2 | Ремонт кабеля.В/В испытания. |
| 8 | декабрь | 03 | 14 час 50 мин | 04 | 11 час 10 мин | Повреждение КЛ 10 кВ оп.19 ф. Малая Липенка-КТПК База отдыха "Спутник" | Ремонт кабеля.В/В испытания. |
| 9 | декабрь | 22 | 23 час 50 мин |  23 | 15 час 40 мин | Пробой изолятора ВЛЗ-10 кВ ТП-31-КТП ООО СЛК опора 14 | Ремонт ВЛЗ -10 кВ  |
| 10 | декабрь | 22 | 19 час 10 мин | 22 | 20 час 50 мин | Повреждение КЛ -10 кВ ПС Новые Углы яч 18-рп-9 яч4 | Ремонт КЛ-10 КВ . В/В испытания |

**Примечание**: в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за \_\_\_\_\_\_\_ год аварийных отключений не было"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 абз. |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |